**Atelier 3a : Emettre un son.**

**Aide 1 :** Emettre un son continue sans choisir sa fréquence.

Utiliser la fonction digitalWrite(\*,\*) pour envoyer un signal dans le buzzer.

**Aide 2 :** Répéter toutes les secondes un son de 440 Hz.

Parmi les propositions ci-dessous, choisir le programme qui permettra de faire clignoter la DEL.

